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Entretenir son système de chauffage
L’automne se rapproche doucement et avec lui le redémarrage des chaudières et autres poêles à bois. Connaissez-vous cependant les obligations et les bons gestes à adopter vis-à-vis de vos installations de chauffage ? On fait le point ! 
Le contrôle périodique de la chaudière permet de vérifier qu'elle respecte bien certains critères de fonctionnement et que le local où elle est située (y compris la ventilation et la cheminée) est conforme. Il s’agit donc d’un contrôle de sécurité des installations de chauffage. Ce contrôle est obligatoire en Wallonie et doit être réalisé tous les 3 ans pour les chaudières gaz et tous les ans pour les chaudières mazout et les chaudières bois. De plus, il doit être réalisé par un technicien agréé. Vous pouvez vérifier sur le site de l’AWAC que votre chauffagiste est bien agréé.
L’entretien de la chaudière n’est, quant à lui, pas obligatoire. Cependant, il est pertinent de le conjuguer avec le contrôle périodique. L’entretien d’une installation de chauffage consiste en le réglage de la combustion et permet de réduire la consommation de combustible et donc également les émissions de polluants atmosphériques (Nox, particules fines, etc.) et climatiques (CO2) qui y sont liées. Et qui dit baisse de la consommation de carburant dit baisse de la facture énergétique ! Selon la Région wallonne, cette baisse pourrait être de 2%. 
Tant qu’à faire l’entretien, pourquoi ne pas vérifier l’isolation des tuyaux de chauffage ? 
On appelle cela calorifuger les tuyaux : un petit geste facile à mettre en œuvre qui peut rapporter gros. Vu le prix des carburants, le temps de retour se compte parfois en mois ! En effet, pour les tuyaux situés dans des espaces non chauffés (chaufferie, vide-ventilé, cave, etc.), une partie non négligeable de la chaleur est perdue. La perte de chaleur par mètre de tuyaux non isolé est équivalente à la consommation d’une ampoule de 60 Watts. Cette perte peut être bien plus grande encore selon le diamètre du tuyau, la température de l’eau et des pièces traversées.
Ramené sur une saison complète de chauffage, selon votre installation, la perte peut monter jusqu’à 1680 kWh[footnoteRef:2] (l’équivalent de 200 litres de mazout). Par ailleurs des primes sont prévues pour le calorifugeage de vos tuyaux, il n’y a donc plus de raisons de ne pas se lancer ! [2:  La consommation moyenne de gaz en Belgique est de 23.250 kWh/an. Les pertes sur les tuyaux non isolés peut donc s’élever à 7% de votre facture annuelle. ] 

Pour aller plus loin : https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/isolation-conduites-de-chauffage.pdf?ID=21885&saveFile=true 
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